,Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016

**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób   
z Niepełnosprawnością Intelektualną**

**Koło w Elblągu**

z siedzibą

ul. 1 Maja 1

82-300 Elbląg

NIP 578-10-73-260

REGON 280033175

**SPROSTOWANIE z dnia 22-12-2016r.**

**DO S P E C Y F I K A C J I**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity

(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

**przetargu nieograniczonego.**

Podstawa prawna: art. 39 – 46 Ustawy.

Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego:

**„Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1, w tym do 6 miejsc na wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z kalectwami sprzężonymi, dla uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób   
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu”**

## W wyniku błędu pisarskiego niewłaściwie określano punkt 29 a mianowicie: jednostka długości rozstawu osi zamiast cm powinny być mm a ponadto nie minimalna wartość rozstawu osi a maksymalna. Poniżej prawidłowe wartości.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **J.m.** | **Wymagania** |
|  | Autobus, fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad | Szt. | 1 |
|  | Rok produkcji | rok | 2016/17 |
|  | Ilość miejsc | osoby | 19+1 lub większy |
|  | Kolor nadwoziaz zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru  (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią) | - | Biały |
| **Silnik** | | | |
|  | Rodzaj silnika | - | Diesel |
|  | Moc silnika | KM | min 150 |
|  | Norma emisji zanieczyszczeń (spalin): tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów | - | min euro 6 |
| Emisja dwutlenku węgla | g/km | wg norm |
|  | Przepływowy podgrzewacz paliwa | - | TAK |
|  | Filtr paliwa z separatorem wody | - | TAK |
|  | Dogrzewacz silnika | - | TAK |
|  | Pojazd musi posiadać odpowiednie homologacje i certyfikaty dopuszczające rejestrację na terenie Polski, oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej i poza unijnych EC 2007/46. | - | TAK |
| **Napęd** | | | |
|  | Skrzynia biegów automatyczna z przeniesieniem napędu na tylne koła bliźniacze | - | TAK |
|  | Sprzęgło suche | - | TAK |
|  | Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy | - | TAK |
|  | Asystent ruszania pod górę | - | TAK |
| **Układ hamulcowy** | | | |
|  | Hydrauliczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | - | TAK |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania i podczas hamowania silnikiem | - | TAK |
|  | Korektor siły hamowania, elektronicznie dozujący moc hamowania na poszczególne koła. | - | TAK |
|  | Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem | - | TAK |
|  | Hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane | - | TAK |
|  | Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | - | TAK |
|  | Kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie regulowana | - | TAK |
|  | Przekładnia z blokadą koła kierownicy | - | TAK |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | - | TAK |
| **Podwozie** | | | |
|  | Koła i ogumienie | Szt. | 6 |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | Szt. | 1 |
|  | Opony letnie z felgami, | Szt. | 6 |
|  | Chlapacze przednich i tylnych kół | Szt. | 4 |
|  | Rozstaw osi | mm | max 4400 |
|  | Długość | cm | dowolna |